**Коммерческое предложение:**



В зависимости от комплектации, дисковая пневматическая стерневая сеялка Salford 525 предназначена как для посева по минимальной технологии с предварительной подготовкой почвы, так и для прямого посева в стерню по нулевой технологии No-Till.

Основой сеялки является двухдисковый сошник Salford, который отлично копирует неровности поля, точно выдерживает установленную глубину заделки и обеспечивает высокую производительность орудия. Смещенные относительно друг друга диски легко проникают в почву, расположенный между дисками пластиковый уплотнитель разравнивает семена в щели и улучшает их контакт с почвой. Подпружиненный параллелограммный рычажный механизм создает **давление от 40 до 227 кг.на сошник для усиленной модели сошникаи от 12 до 56 кг для легкой модели сошника,** которое концентрируется на обрезиненном прикатывающем катке. Необходимое заглубление дисков и соответственно глубина посева устанавливается с помощью регулировки положения катка. Рама усиленного сошника состоит из двух частей соединенных при помощи шарнира. Данная особенность конструкции обеспечивает точное прикатывание даже при посеве на полях со сложным контуром и частыми поворотами. Диски обоих сошников смещены относительно друг друга, что дает возможность сеять усиленным сошником по стерне без дисковых ножей, а легким сошником - в комбинации с дисковыми ножами и уверенно заделывать семена на требуемую глубину.

Конструкция сеялки модели 525 универсальна для различных технологий посева. На раме с изменяемым клиренсом расположены две пары поперечных брусьев, которые могут использоваться как для размещения только дисковых сошников в шахматном порядке, так и для установки дисковых сошников в комбинации с дополнительным активным оборудованием - дисковыми ножами для прорезания растительных остатков и точной культивации перед сошником. В данном случае на передней паре брусьев размещается выбранное дополнительное оборудование, а на задних крепятся дисковые сошники.

Сеялка оснащается двумя типами пневматических систем, различающихся способом внесения удобрений при посеве: 1) одноконтурная система – удобрения подаются совместно с семенами и заделываются через дисковые сошники; 2) двухконтурная система - удобрения подаются отдельно от семян и заделываются в междурядья с помощью дополнительных дисковых сошников установленных на переднейпаре брусьев.

Для сеялки Salford 525 предлагаются модели бункеров емкостью от 7700до 18700 литров. Дозирующая система индивидуальна для каждой секции бункера и представляет собой катушечные дозаторы, оснащенныеворошилкой и приводом от колеса бункера. Обороты катушек и соответственно норма высева регулируется с помощью бесступенчатой трансмиссииZero-Max, очень простой в обращении и надежной в эксплуатации. Работа турбины, приводов высевающих аппаратов и поток семян в семяпроводах контролируется электронной системой, информация которой выводится на монитор, установленный в кабине трактора.

Дисковая пневматическая сеялка Salford 525 без особых затрат адаптируется под различные технологии, полностью копирует рельеф, сохраняет накопленную влагу, обеспечивает точную заделку семян и удобрений. Все эти преимущества гарантируют равномерные всходы и одинаковое развитие растений, что непременно скажется на прибавке в урожайности и качестве зерна.

**Видео на YouTube о сеялке модели 525:**[**http://www.youtube.com/watch?v=5ZhNKaTFt9k**](http://www.youtube.com/watch?v=5ZhNKaTFt9k) [**http://www.youtube.com/watch?v=7PnBzMwt8fA&list=UUlYxsKVX3zhHKw0X4UnZ1-g&index=1&feature=plcp&noredirect=1&autoplay=1**](http://www.youtube.com/watch?v=7PnBzMwt8fA&list=UUlYxsKVX3zhHKw0X4UnZ1-g&index=1&feature=plcp&noredirect=1&autoplay=1)

****

Сеялка 525 в комплектации с дисковыми ножами

**Техническая характеристика Дисковой сеялки SALFORD 525**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина, м | Кол-во сошников/дисковых ножей (межд. 19 см) | Трансп. Ширина, м | Трансп. Высота, м | Рекоменд. мощность, лс |
| 12,2 | 64 / 64 | 6 | 5 | 375 |

Ориентировочная требуемая мощность трактора 25-30л.с.на метр ширины сеялки.

**Комплектация :**

-Рама сеялки с базовым комплектом усиленных дисковых сошников серии 500.


-Сошник серии 500: вес 57 кг, давление до 230 кг, диски 381х3,5 мм, угол атаки дисков 4 град., смещение 13 мм, обрезиненный каток шириной 102 мм, шаг регулировки глубины 6 мм, диапазон регулировки глубины 0- 10 см, пластиковый уплотнитель-64 шт.

-Бункер АС2370: переднеприцепной, емкость 13000 л, две пластиковые секции, деление удобрение/семена-50/50%, 2 высевающих аппарата с бесступенчатыми трансмиссиями, вентилятор 17”, погрузочный шнек 8”(203 мм), Монитор с датчиками (вентилятор, приводы, емкости)

-Комплект датчиков блокировки семяпроводов 64 шт. - для сошников, по которым подаются семена

-Волнистые диски на пружинной стойке- 64 шт., диаметр – 500 мм


-Система мониторинга Agtron


**Усиленный дисковый сошник (давление 41-227 кг) для посева по стерне**

Прямой посев по кукурузе с междурядьем 19 см.



**Примеры взаимозаменяемых комплектаций.**

****Стерневая, для прямого посева при большом скоплении пожнивных остатков: передняя пара брусьев с дисковыми ножами (турбодисками), задние брусья - с двухдисковыми сошниками



Сеялка с сошниками на передних и задних брусьях – возможно высевать семена через все сошники или разделить на группы – для удобрений и семян. Минимальное междурядье – 9,5 см. для усиленных сошников. Возможен посев усиленными сошниками по стерне при соответствующей влажности почвы, измельченных и равномерно распределенных пожнивных остатках.

**ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ**

Новые модели бункеров SALFORD – двухсекционные серии АС2000 или трехсекционные серии АС3000. Диапазон общей емкости: от 7700 литров до 18700 литров

****

**Бункер АС2000 (6500 + 6500 литров)** переднеприцепной, двухсекционный, одноконтурный или двухконтурный с клапаном системы РВУ (раздельной заделки удобрений)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МЕЖДУРЯДЬЕ 19 см** | **Дисковая пневматическая сеялка SALFORD 525 (Канада)**  **Комплектация** | **525-40** |
|  | **Ширина захвата, м** | **12,2** |
| **Рама с комплектующим**  **Кол-во сошников** | **Рама сеялки с базовым комплектом усиленных дисковых сошников серии 500 с усиленными двухрядными подшипниками**  **Сошник серии 500: вес 57 кг, давление до 230 кг, диски 381х3,5 мм, угол атаки дисков 4 град., смещение 13 мм, обрезиненный каток шириной 102 мм, шаг регулировки глубины 6 мм, диапазон регулировки глубины 0- 10 см, пластиковый уплотнитель семян** | **64** |
| **Датчики блокировки семяпроводов** | **Комплект датчиков блокировки семяпроводов - для сошников, по которым подаются семена** | **64** |
| **Бункер пневматический Однопоточный**  **2секции**  **13000 литров** | **Бункер АС2370: переднеприцепной, емкость 13000 л, две пластиковые секции, деление удобрение/семена-50/50%, 2 высевающих аппарата с бесступенчатыми трансмиссиями, вентилятор 17”, погрузочный шнек 8”(203 мм), Монитор с датчиками (вентилятор, приводы, емкости)** | **1** |
| **Дисковые ножи** | **Волнистые диски на пружинной стойке. Кол-во ножей соответствует кол-ву сошников (турбодиск)** | **опция** |
| **Цена , рублях** | | **13 500 000** |