
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«АГРО-ТЕХНИКА ЮГ»**

**344015, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Обзорная, дом 12А**

**Телефон: +7 918 528 55 44, +7 988 563 98 77**

**Е-mail:** [**Agrotehnika-ug@yandex.ru**](mailto:Agrotehnika-ug@yandex.ru)

**Дискатор UNIA ARES XL 7,5 полунавесной ЦЕНА 2 300 000 !!!!**




**Дисковая борона Ares предназначена для основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры, а также для лущения стерни.**

**Борона производит измельчение и заделку растительных остатков предшественника и сорняков, заделывает внесенные удобрения, создает взрыхленный и выровненный слой почвы.**

**1. Универсальность применения:**


* предпосевная обработка после вспашки,
* предпосевная обработка после чизельных плугов,
* первая обработка после уборки подсолнечника и кукурузы,
* первая обработка после уборки рапса
* провоцирование прорастания сорняков.

****

**2. Полное копирование рельефа и работа без забивания** – каждый диск агрегата расположен на отдельной стойке, стойка имеет индивидуальный подвес с защитными резиновыми треугольными элементами.

**3. Высокая производительность** за счет возможности работать со скоростью до 15 км/час.

**4. Ширина захвата агрегатов для крупных и средних хозяйств –**  7,5 м.


**5. Без простоев на ремонтные работы:**

* 2-3 сезона полноценной работы до замены дисков - диски из закаленной стали.
* Использование необслуживаемых ступиц с заменяемым подшипником – снижают эксплуатационные затраты, и увеличивают срок службы агрегата.

**6. Экономия в цене по сравнению с другими импортными аналогами - до 20%.**

**Стандартная комплектация:**

* 2 ряда дисков зубчатых CLASSIC Ø560/4 мм с защитой резиновыми треугольными амортизаторами
* заменяемые необслуживаемые ступицы
* каток трубчатый Ø600 мм
* механическая регулировка глубины работы
* ряд пружинных зубьев
* гидравлически складываемая рама



Рабочие диски в стандартной комплектации Classic CLASSIC ø560/4, опционально для более интенсивной почвообработки могут быть установлены диски Agressive ø560/4.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **Ares XL 7,5** |
| Рабочая ширина, м | 7,5 |
| Масса, кг (без шасси) | 4485 |
| Количество рядов/дисков, шт. | 2/60 |
| Требуемая мощность, л.с. | 190­-260 |
| Расстояние между дисками, мм. | 800 |

Стандартно машина укомплектована Трубчатым валом Ø600 мм. – универсальное решения для работы в разных условия, в том числе и по влажной почве агрегат может быть оснащен Двойным трубчато-струнным валом Ø500/400 мм., либо Спиральным Ø600 мм.

С уважением Нечипоренко Александр

8-918-530-80-40

