ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«АГРО-ТЕХНИКА ЮГ»**

344015, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Обзорная, дом 12А

Телефон: +7 918 528 55 44, +7 988 563 98 77

Е-mail: [Agrotehnika-ug@yandex.ru](mailto:Agrotehnika-ug@yandex.ru)

|  |
| --- |
| Предпосевные Культиваторы VIKING LH 8  **Используется для предпосевной финишной обработки почвы под зерновые, под сахарную свеклу, подсолнечник, кукурузу, для обработки паров, для работы после пахоты и дискования.** |
|  |

**Технические характеристики:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **VIKING LH 8,0** |
| Рабочая ширина, м | 8 |
| Масса, кг | 2350 |
| Количество зубьев, шт. | 98 |
| Вид зубьев | S+100 |
| Требуемая мощность, л.с. | 185-225 |
| ЦЕНА с Доставкой | 1 150 000 |

**Viking LH 6,8 м** зубS+100

**Viking LH 6,3 м** зубS+100

**1. Полная качественная подготовка поля к посеву за 1 проход при помощи предпосевного культиватора Viking:**

* **выравнивание** - выравнивающая планка
* **культивация, рыхление** - 5 рядов S-образных стоек – полное перекрытие по ширине
* **прикатка** - струнный вал

Получаем полное отсутствие гребней, глыб, следов, выровненную поверхность с уплотненным ложем для семян в посевном слое почвы.


**2. Стабильная глубина обработки,** **от 4 до 12 см**., **по всей длине и ширине захвата.**

**3. Полное копирование рельефа почвы, а также высокая производительность** за счет работы на больших скоростях – 12-15 км/час,благодаря тандемной колесной системе и боковым опорным колесам.

**4.** За счет 5-ти рядов S-образных стоек размещены с определенным шагом **исключается забивание растительными остатками в процессе работы.**

**5. Долгий срок службы агрегата**:

* S-образная стойка отлично амортизирует и обходит препятствие;
* прочная рама из шведской стали с высокими показателями износостойкости + порошковая покраска



* **Зубья SK –**рыхление почвы, подрезание и измельчение пожнивных остатков, максимальная глубина обработки до 12 см.

**Ширина лапки –** 100 мм., размер стойки 45х10 мм.

