ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**«АГРО-ТЕХНИКА ЮГ»**

344015, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Обзорная, дом 12А

Телефон: +7 918 528 55 44, +7 988 563 98 77

Е-mail: [Agrotehnika-ug@yandex.ru](mailto:Agrotehnika-ug@yandex.ru)

**Коммерческое предложение**

**ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАНИПУЛЯТОРА DL Agro**

**1.** Конструкция манипулятора разработана на современном конструкторском уровне, позволяющем на стадии проектирования учитывать динамические и статические нагрузки проектированного изделия.

**2.** В изготовлении колоны и стрелы манипулятора, использовано стальные трубы европейского производства.

**3.** Гидросистема манипулятора комплектуется высококачественным гидравлическим оборудованием AKON HIDROLIK.

**4.** Подключение манипулятора к штатной гидросистеме трактора осуществляется с помощью двух быстро разъемных соединений.

**5.** Использование гидравлических аутригеров позволяет эксплуатировать данный манипулятор на мягком грунте и неровной поверхности.

**6.** Трехточечное крепление манипулятора совместимо с тракторами МТЗ, ЮМЗ, ХТЗ, а также импортные аналоги.

**7.** Усиленное сцепное устройство позволяет буксировать прицепы типа 2ПТС-4 и аналоги.

**8.** При работе манипулятора гарантирована безопасность и устойчивость манипулятора при перемещении груза в радиусе действия стрелы на 160 град.

**9.** Установлен предохранительный клапан, во избежание неправильного подключения к гидросистеме трактора.

**10.** Установлены гидрозамки на каждом гидроцилиндре для предотвращения падения стрелы с грузом при нештатной ситуации.

**11.** Установлены дроссели для ручной регулировки скорости поворота стрелы

**12**. Установлен креномер (H.C.E.s.r.l.Unico Socio), который показывает наклон манипулятора по отношению к горизонту.

**13.** Усовершенствован подшипниковый узел оси поворота стрелы.

**14.** Покраска производится на автоматической линии порошковой краской, которая имеет повышенную устойчивость к коррозии, механическим повреждениям и ультрафиолетовому выгоранию.

**15.** Каждый манипулятор после сборки проходит стендовые испытания на динамические и статические нагрузки.

**16.** Манипуляторы DL Agro выпускаются серийно, соответствуют всем требованиям Технического регламента безопасности машин.

**17.** Манипулятор DL Agro не требует регистрации в тех надзоре

**18.** Гарантийный срок на манипулятор составляет – 12 месяцев.

**19.** Сервисные центры по всей территории России.

**1. Технические характеристики манипулятора:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Модель** | **DL Agro** |
| 1 | Максимальный вылет стрелы, м | 5,5 |
| 2 | Грузоподъемность на Max. вылете стрелы, кг. (реальная грузоподъёмность) | 1300 |
| 3 | Грузоподъемность на Min. вылете стрелы, кг. | 3000 |
| 4 | Высота подъема стрелы, м | 6,7 |
| 5 | Тип крепления | 3-х точечное |
| 6 | Минимальная мощность насоса, л/хв. | 40 |
| 7 | Рабочее давление, бар | 160-180 |
| 8 | Аутригеры | Гидравлические |
| 9 | Возможность буксировки прицепа | 2ПТС-4 и аналоги |
| 10 | Угол поворота стрелы | 160 градусов |
| 11 | Масса установки, кг. | 1100 |
| 12 | Габариты, м. (Д\*Ш\*В) | 3,15\*1,9\*1,6 |
| 13 | Гидрозамки | 6 шт. |
| 14 | 5-и секционный гидрораспределитель | 1 шт. |
| 15 | Рабочий орган | Крюк |
| 16 | Кнопка для звукового сигнала | + |
| 17 | Креномер/Circular level | + |
|  |  |  |

**2. Схема грузоподъемности манипулятора DL Agro**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\Shevchenko\Documents\Буклет\Гидро лапы\3D грузоподьемности DL agro (нов).jpg | C:\Users\Shevchenko\Desktop\Новая папка\4.jpg  C:\Users\Shevchenko\Desktop\Новая папка\5.jpg | C:\Users\Shevchenko\Desktop\Новая папка\1.jpg |

**3. Внешний вид манипулятора DL Agro на тракторе**

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Shevchenko\Desktop\Новая папка\3.jpg | C:\Users\Shevchenko\Documents\DL Agro\5.jpg |

**4.Преимущества манипулятора DLagro**



**5. Ценовое предложение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Стоимость, руб. (с НДС)** |
| **1** | **Манипулятор DL Agro (с доставкой в хоз-ва)** | **500 000,00** |

* Условия оплаты: 100% стоимости на момент отгрузки товара со склада.

**ВИДЕООБЗОР МАНИПУЛЯТОРА DL AGRO МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПО ССЫЛКАМ:**

[**https://www.youtube.com/watch?v=GbLptUi1Z3k**](https://www.youtube.com/watch?v=GbLptUi1Z3k)

[**https://www.youtube.com/watch?v=7tlIpeUhdGw**](https://www.youtube.com/watch?v=7tlIpeUhdGw)

|  |
| --- |
|  |

***ООО "АКОНРУС"***

***г. Белгород ул. Коммунальная д.18 оф 303***

***ИНН 3123370529 КПП 312301001 308013 г. Белгород ул. Коммунальная д.18 оф 303***

***р/с 40702810007000002393 в ОТДЕЛЕНИИ №8592 СБЕРБАНКА РОССИИ***

***Г.БЕЛГОРОД, БИК 041403633, корр/с 30101810100000000633***

***Директор компании AkonRus LTD Новиков Станислав Олегович***

***Моб.: +79611745272***

***е-mail:*** [***nso@dlakon.ru***](mailto:nso@dlakon.ru)****